Lockheed Electra L10A
-------------------------------

Aircraft / Flugzeug:

Dimensions / Abmessungen:
Wingspan / Spannweite: 54,99 ft / 16.76 m
Length / Länge / Length: 38,58 / 11,76 m
Hight / Höhe: 9,88 / 3,02 m
Wing area / Flügelfläche: 458 sqft / 42,58 m²

Weights / Gewicht:
Empty weight / Leergewicht: 6462 lbs / 2927 kg
MTOW / Max. Startgewicht: 10300 lbs / 4672 kg
Payload / Nutzlast: 2200 lbs / 1031 kg
Fuel load / Treibstoff: 280 USGal = 1680 lbs / 761 kg = 1060 Liter

Performances / Leistungen:
Cruise Speed / Reisegeschwindigkeit: (161 KIAS) @2200 rpm and 5000 ft MSL / 298 km/h
Economic cruise / Optionale Reisegeschw.: (157 KIAS) for less fuel burn / 290 km/h
Max speed / Höchstgeschwindigkeit: (175 KIAS) / 325 km/h
Landing speed / Landegeschwindigkeit: (57 kts) / 105 km/h
Stall speed, clean / Abreisgeschw. : (65 kts) / 120 km/h
Max climb rate / Steigleistung max: (1360 ft/min) at sea level / 6,9 m/s
max. range / Max. Reichweite: (705 NM) / 1305 km
ceiling altitude / Dienstgipfelhöhe: (19400 ft) / 5915 m

Powerplant / Antrieb:
Engines / Motoren: 2x times 9 cyl-radial, aircooled P&W Wasp-Junior SB
max. Power / Motorleistung max: 457 HP @ 2300 rpm, per engine
Cruise power / Motorleistung nom: 400 HP @ 2200 rpm, per engine
RPM cruise / Drehzahl Reise: 2100 U/min
RPM Max continous / Drehzahl max dauer: 2200 U/min
RPM Max short / Drehzahl max kurz: 2300 U/min
Combustion volume / Hubraum: 9 x 109.4 cuin = 985 cuin (16.1 Liters)
Compression rate / Verdichtung: 6:1
Propeller: 2 Blade Metal, constant speed
Prop Gear Ratio: 1:1

Limits:
Gear down: 120 KIAS
Flaps deploy: 135 KIAS

FS-Design Berlin
c 2004